# NGMP ISE Default method Configurable parameters
#
# Name			|Value		|Default	|lType		|Name2				|Limits
#
version			|		|1				|ecRange	|					|1:99
# Menu Measurement Options
chemicalFormMeas	|		|			|ecStrings	|_511				|
#Note: Units "eq/L" and "meq/L" in HP models only
measUnit		|		|mg/L			|ecStrings	|_513				|mg/L:µg/L:g/L:g/kg:mol/L:mmol/L:mol/kg:%:ppm:ppb
#Note: Result Factor in HP models only
#resFactor		|		|1.000			|ecExponent	|					|1.000e-4:1.000e+4
nbOfDigits		|		|3				|ecStrings	|_515			|2:3:4
autoStabCrit	|		|_29		|ecStrings	|_553				|_29:_30
stabCritVal		|		|1.0 mV/min		|ecFloat	|_549				|0.1 mV/min:9.9 mV/min
lowerLimit		|		|0.0001 mg/L	|ecFloat	|_272				|0.0001:99999 mg/L
upperLimit		|		|99999 mg/L		|ecFloat	|_273				|0.0001:99999 mg/L
# Menu Cal Options
bufferSet		|		|1.00, 10.00, 100.0|ecStrings|_558				|1.00,10.00,100.0:_572			
chemicalFormCal	|		|				|ecStrings	|_511				|
chemicalCustomForm|		|				|ecStrings	|_511				|
stdUnit			|		|mg/L			|ecStrings	|_519			|mg/L:µg/L:g/L:g/kg:mol/L:mmol/L:mol/kg:%:ppm:ppb
customStdUnit	|		|mg/L			|ecStrings	|_519			|mg/L:µg/L:g/L:g/kg:mol/L:mmol/L:mol/kg:%:ppm:ppb
#Up to 7 Cal Std in HP models only
stdVal1			|		|				|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision1|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds1		|		|11111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue1|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec1|		|		|ecFloat	|_466				|
stdVal2			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision2|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds2		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue2|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec2|	|			|ecFloat	|_466				|
stdVal3			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision3|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds3		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue3|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec3|	|			|ecFloat	|_466				|
stdVal4			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision4|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds4		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue4|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec4|	|			|ecFloat	|_466				|
stdVal5			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision5|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds5		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue5|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec5|	|			|ecFloat	|_466				|
stdVal6			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision6|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds6		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue6|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec6|	|			|ecFloat	|_466				|
stdVal7			|		|_524			|ecFloat	|_521				|
stdValFullPrecision7|	|				|ecFloat	|_521				|
Validstds7		|		|00111111		|ecStrings	|					|
calCustomStdValue7|		|				|ecFloat	|_466				|
calCustomStdValueFullPrec7|	|			|ecFloat	|_466				|
validCustBufEntry|		|1100000		|ecStrings	|					|
calRemindRepeat	|		|_30			|ecStrings	|_304				|_30:2 h:4 h:8 h:2 d:5 d:7 d
calExpires		|		|_261		|ecStrings	|_277				|_260		:_261		:_262		:_263			:_264			
calMin			|		|2				|ecStrings	|_278				|2:3
validCalMin		|		|11				|ecStrings	|					|
slopeLimit		|		|5 %			|ecRange	|_279				|1 %:30 %
# Menu Check Standard Options
checkStandard	|		|_528			|ecStrings	|_527			|10 mg/L as NO3-N:44.3 mg/L as NO3-:100 mg/L as NO3-N:443.0 mg/L as NO3-:1000 mg/L as NO3-N:4430.0 mg/L as NO3-:_528		
stdRemindRepeat	|		|_30			|ecStrings	|_304				|_30:30 min:2 h:4 h:8 h:12 h:24 h
stdDefer		|		|_22			|ecStrings	|_283				|_22:_21
stdLimits		|		|10 %			|ecRange	|_284				|1 %:20 %
stdFailExpiresCal|		|_21			|ecStrings	|_285				|_22:_21
chemicalFormChk	|		|				|ecStrings	|_511				|
chkStdUnit		|		|mg/L			|ecStrings	|_531				|mg/L:µg/L:g/L:g/kg:mol/L:mmol/L:mol/kg:%:ppm:ppb
chkStdVal		|		|1.000e-2 mg/L	|ecFloat	|_533				|1.000e-4:9.999e+4 mg/L
#ck 
