# NGMP LDO Default method Configurable parameters
#
# name				|value	|default		|Constraint		|Name					|limits
#
version				|		|4				|ecRange		|						|1:99
displayParameters	|		|mg/L			|ecStrings		|_286					|mg/L:%
response			|		|_368		|ecStrings		|_269					|_367		:_368	:_369		
lowerLimitPercent	|		|0 %			|ecRange		|_272					|0 %:199 %
upperLimitPercent	|		|5000 %			|ecRange		|_273					|1 %:200 %	
resolution		|		|_503			|ecStrings		|_271					|_501		:_502		:_503		:_504		
lowerLimitmgl	|		|0.0 mg/L		|ecFloat		|_272					|0.0 mg/L:19.9 mg/L
upperLimitmgl	|		|500.0 mg/L		|ecFloat		|_273					|0.1 mg/L:20.0 mg/L
salinityCorrection	|		|35.0 _465	|ecFloat		|_414						|0.1 _465	:70.0 _465	
salCorrectionSetting|		|_30			|ecRange		|_396					|_30:_393	:_411		
pressureForm		|		|hPa			|ecStrings		|_359					|hPa:mBar:inHg:mmHg
averageinterval		|		|_30			|ecStrings		|_360					|_30:30 s:60 s:90 s:3 min:5 min
stdSet				|		|_382			|ecStrings		|_41					|_386			:_387				:_388		:_389			:_382		
calValue			|		|7.00 mg/L		|ecFloat		|_433					|2.00 mg/L:20.00 mg/L
calRemindRepeat		|		|_30			|ecStrings		|_304					|_30:8 h:12 h:1 d:2 d:5 d:7 d
calExpires			|		|_261		|ecStrings		|_277					|_260		:_261		:_262		:_263			:_264			
# electrodeName		|		|				|ecString		|						|
#ck 
